**ЧЕК-ЛИСТ №1**

**проведения общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ организация (структурное подразделение)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата проведения мониторинга

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Требования охраны труда, предъявляемые к субъекту | соответствует | не соответствует | примечание |
| **Состояние территории, зданий, помещений** |
| 1 | На видных местах, в том числе перед въездом на территорию организации, устанавливаются схемы движения транспортных средств по территории организации. |  |  |  |
| 2 | Ворота для въезда на территорию и выезда с нее должны открываться внутрь. Ворота оборудуются устройствами для их фиксации в открытом и закрытом положениях. |  |  |  |
| 3 | Для прохода людей на территорию организации устраивается проходная или калитка в непосредственной близости от ворот. |  |  |  |
| 4 | Территория организации иметь твердое покрытие, своевременно ремонтироваться, а в зимнее время должна очищаться от снега и льда с применением противогололедных материалов. |  |  |  |
| 5 | На территории должны быть обозначены проезды для движения транспортных средств и пешеходные дорожки, установлены дорожные знаки. |  |  |  |
| 6 | На территории предусматриваются специально оборудованные и обозначенные участки (площадки) для хранения материалов, изделий, деталей, оборудования и иных материальных ценностей.  |  |  |  |
| 7 | В производственной зоне, в том числе на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом, должен быть обеспечен своевременный покос травы. |  |  |  |
| 8 | Люки подземных сооружений системы водоотведения надежно закрываются крышками, дождеприемными решетками. |  |  |  |
| 9 | Сбор и временное хранение крупногабаритных отходов лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома), тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов на территории организации осуществляется на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях. |  |  |  |
| 10 | В местах перехода через траншеи, ямы, канавы устанавливаются переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м от настила и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м. |  |  |  |
| 11 | В темное время суток или при плохой видимости установленные места движения транспортных средств и работающих, а также места выполнения работ на территории организации освещаются. |  |  |  |
| 12 | Проезды внутри производственных и складских помещений обозначаются линиями или знаками, выполненными несмываемой краской, пленкой либо лентой с липким слоем, устойчивой к истиранию, контрастного цвета. |  |  |  |
| 13 | Металлические полы, площадки и ступени лестниц изготавливаются с рифленой поверхностью, исключающей наличие скользких поверхностей. Применение прутковой стали для выполнения ступеней лестниц и площадок не допускается. |  |  |  |
| 14 | Полы помещений должны быть ровными, нескользкими, несгораемыми, стойкими против износа и образования выбоин, водонепроницаемыми, удобными для чистки. |  |  |  |
| 15 | Все люки, каналы и углубления в полах плотно и прочно закрываются или ограждаются. |  |  |  |
| 16 | Проезды, лестничные площадки, проходы, оконные проемы, отопительные приборы и рабочие места не загромождаются. |  |  |  |
| 17 | В производственных помещениях устанавливаются металлические ящики (контейнеры) с плотно закрывающимися крышками для сбора металлической стружки, обтирочных материалов, опилок и иных производственных отходов. |  |  |  |
| 18 | Крыши зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии, в холодное время года регулярно очищаться от снега, а козырьки, карнизы – от образовавшегося обледенения. |  |  |  |
| 19 | Наледи и сосульки, свисающие с карнизов, козырьков крыш, своевременно удаляют, используя при этом специальные приспособления (крючки). Выполнять данную работу работающий должен с мобильной подъемной рабочей платформы или находясь на земле с соблюдением мер безопасности. Места прохода людей в пределах опасных зон должны ограждаться. |  |  |  |
| 20 | Объекты обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением.Водоснабжение объекта должно осуществляться из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения.При отсутствии централизованной системы водоснабжения объекты следует обеспечить нецентрализованным водоснабжением.Системы холодного и горячего водоснабжения объектов должны обеспечивать подачу воды, соответствующей установленным гигиеническим нормативам. |  |  |  |
| 21 | Помещения для обогревания работающих должны устраиваться максимально приближенными к рабочим местам. |  |  |  |
| 22 | Остекление оконных проемов должно быть целостным, осветительные приборы и защитную арматуру требуется содержать в исправном состоянии и чистоте |  |  |  |
| **Эксплуатация оборудования, состояние инструмента и приспособлений** |
| 23 | На каждом станке должен стоять инвентарный номер. У станка или группы станков вывешивается хорошо читаемая выписка из инструкции по охране труда, список лиц имеющих право работы на станке, табличка с указанием ответственного лица из числа специалистов за исправное состояние и безопасную эксплуатацию станочного оборудования. |  |  |  |
| 24 | Части оборудования, представляющие опасность, должны быть окрашены в сигнальные цвета или обозначены знаками безопасности. |  |  |  |
| 25 | Конструкция защитных ограждений оборудования предусматривает исключение их самопроизвольного перемещения из положения, обеспечивающего защиту работающего. |  |  |  |
| 26 | Площадки для обслуживания оборудования, расположенные на высоте более 0,8 м, оборудуются ограждениями (перилами) высотой не менее 1 м и лестницами с поручнями. На высоте 0,5 м от настила площадки (лестницы) устанавливается дополнительное продольное ограждение. Вертикальные стойки ограждения (перил) располагаются с шагом не более 1,2 м. По краям настил площадки оборудуется сплошной бортовой полосой высотой 0,15 м. |  |  |  |
| 27 | Вентили, задвижки и приводы к ним для регулирования подачи горячей воды, сжатого воздуха и пара, контрольно-измерительная аппаратура располагаются в доступных местах и хорошо освещаются. На вентилях, задвижках и приводах к ним указывается направление в сторону закрытия («З» или «Off») и в сторону открытия («О» или «On»). |  |  |  |
| 28 | Верстаки и столы имеют гладкую поверхность без выбоин, заусенцев, трещин, швов. Покрытие рабочей поверхности соответствовует требованиям технологического процесса, по обеспечению пожарной безопасности и безопасности производимых работ. |  |  |  |
| 29 | Для защиты работающих от отлетающих осколков на верстаках установлены защитные ограждения из металлических сеток с ячейками не более 3 мм высотой не менее 1 м. При двусторонней работе на верстаке ограждение устанавливается в середине, а при односторонней работе – со стороны, обращенной к соседним рабочим местам, проходам, окнам. |  |  |  |
| 30 | Тиски устанавливаются на расстоянии не менее 1 м друг от друга.Тиски на верстаках должны быть в исправности, прочно захватывать зажимаемое изделие, иметь на стальных сменных плоских планках губок несработанную насечку на рабочей поверхности. |  |  |  |
| 31 | Заточные, точильные и обдирочные шлифовальные станки, имеют защитные экраны со смотровыми окнами из прозрачного, небьющегося материала толщиной не менее 3мм и передвижные подручники. Откидывание защитного экрана сблокировано с пуском шпинделя станка.При невозможности использования стационарного защитного экрана применяются защитные очки или щитки с надголовным креплением.Зазор между подручником и кругом устанавливается не более 3мм. Края подручника со стороны шлифовального круга не должны иметь выбоин, сколов и других дефектов. |  |  |  |
| 32 | Места складирования материальных ценностей оснащаются специальными устройствами и приспособлениями, исключающими произвольное смещение и падение веществ, материалов и изделий при их хранении, средствами механизации погрузочно-разгрузочных работ.Стеллажи должны надежно закрепляться. Каждый стеллаж должен иметь надпись о предельно допустимой нагрузке на каждый уровень (полку). Не допускается превышение указанных в эксплуатационных документах нагрузок на уровень (полку). |  |  |  |
| 33 | Переносной светильник должен иметь на лампе защитную сетку, шнур и изоляционная трубка должны быть исправны. Переносные светильники должны включаться в электросеть с напряжением не более 42 В.  |  |  |  |
| 34 | При наличии особо неблагоприятных условий, когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с заземленными поверхностями (работа в котлах, емкостях и т. п.), для питания переносных светильников должно применяться напряжение не более 12 В.  |  |  |  |
| 35 | В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспособления и тара должны подвергаться периодическому осмотру в установленные сроки, но не реже чем: – траверсы – через каждые 6 мес; – стропы и тара – через каждые 10 дн; – клещи и другие захваты – через 1 мес. Грузовые тележки должны быть испытаны в установленном порядке. Результаты испытаний заносятся в журнал учета и осмотра такелажных средств, грузоподъемных машин, механизмов и приспособлений. |  |  |  |
| 36 | Конструкция страховочных подставок (козелков, тумб) должна обеспечивать надежность и устойчивость при их применении. На страховочной подставке (козелке, тумбе) должна быть указана максимально допустимая нагрузка. Использование страховочных подставок (козелков, тумб) со следами остаточной деформации не допускается. Запрещается увеличивать высоту страховочных подставок подкладкой посторонних предметов.  |  |  |  |
| 37 | Проводится осмотр грузовых тележек (не реже 1 раза в 3 месяца) с записью в журнале осмотра грузовых тележек. Грузовая тележка должна иметь табличку (надпись) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации. Надписи должны быть четкими и нестирающимися. |  |  |  |
| 38 | На каждом подъемном устройстве (подъемнике) должна закрепляться табличка или должна быть нанесена надпись с указанием максимальной грузоподъемности, инвентарного номера и даты следующего испытания.  |  |  |  |
| 39 | На неисправный станок руководитель структурного подразделения должен вывесить табличку «СТАНОК НЕИСПРАВЕН – НЕ ВКЛЮЧАТЬ!». Такой станок должен отключаться от электрической сети. |  |  |  |
| 40 | Металлические лестницы испытываются 1 раз в 24 месяца, а применяемые в строительстве – 1 раз в 12 месяцев;деревянные – 1 раз в 12 месяцев, а применяемые в строительстве -1 раз в 6 месяцев;стеклопластиковые -1 раз в 12 месяцев; веревочные подвесные – 1 раз в 6 месяцев.Дата и результат периодических испытаний заносятся ответственным лицом в специальный «журнал учета и осмотра такелажных средств, ГПМ, механизмов и приспособлений. На лестницах должны быть бирки о дате следующего испытания и принадлежности к подразделению. |  |  |  |
| **Эксплуатация автомобильного и городского транспорта** |
| 41 | Открытые стоянки должны иметь разметку, определяющую место установки автомобиля. |  |  |  |
| 42 | Перед выездом в рейс водитель автомобиля должен быть ознакомлен с метеорологическими условиями по маршруту его движения и особенностями перевозимого груза. |  |  |  |
| 43 | При направлении водителя автомобиля в рейс продолжительностью более одних суток с ним проводится целевой инструктаж по охране труда. |  |  |  |
| 44 | Для осмотра транспортного средства в темное время суток используются переносные электрические светильники с предохранительной сеткой напряжением не выше 12 В или электрический фонарь с автономным питанием. |  |  |  |
| 45 | На бортах автомобилей-самосвалов должна быть нанесена контрастной несмываемой краской надпись «Не работать без упора под поднятым кузовом!». |  |  |  |
| 46 | Перечень ремонтных работ, которые могут выполняться водителем на линии, устанавливается работодателем. |  |  |  |
| 47 | После постановки транспортных средств с газобаллонным оборудованием на длительную стоянку необходимо закрыть расходные вентили (для сжатого газа) или магистральный вентиль (для сжиженного газа), выработать газ, после чего выключить зажигание. |  |  |  |
| 48 | На посты ТО и Р транспортные средства должны подаваться в чистом и сухом состоянии. |  |  |  |
| 49 | Работающие, выполняющие работы по ТО и Р транспортных средств, обеспечиваются соответствующими исправным инструментом, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты. |  |  |  |
| 50 | Для выполнения работ по ТО и Р транспортных средств работающие обеспечиваются исправными подмостями или лестницами-стремянками. |  |  |  |
| 51 | В зоне ТО и Р транспортных средств не допускается:мыть агрегаты, узлы и детали транспортных средств горючими и легковоспламеняющимися жидкостями;хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива, смазочных материалов и антифриза.находиться в осмотровой канаве, под эстакадой при перемещении по ним транспортных средств;снимать защитную каску при работе в осмотровой канаве. |  |  |  |
| 52 | Транспортное средство, установленное на пост ТО и Р, необходимо закрепить путем установки не менее двух противооткатных упоров под его колеса. |  |  |  |
| 53 | При ремонте на рулевое колесо автомобиля, автобуса, а также на задний борт автомобиля, автобуса, имеющих дублирующее устройство для пуска двигателя, должны устанавливаться (вывешиваться) предупреждающие таблички с надписью «Двигатель не запускать! Работают люди!». |  |  |  |
| 54 | Противооткатные упоры по размеру должны соответствовать диаметру колес ТС. Противооткатные упоры должны быть соответственно обозначены. Не допускается использование противооткатных упоров со следами остаточной деформации.  |  |  |  |
| 55 | Использованные обтирочные материалы (промасленные концы, ветошь и т. п.) по окончании рабочего дня удаляются из производственных помещений в специально отведенные места.  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фамилия ИО общественного инспектора, проводящего мониторинг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись

**ЧЕК-ЛИСТ № 2**

**проведения общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ организация (структурное подразделение)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата проведения мониторинга

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Требования охраны труда, предъявляемые к субъекту | соответствует | не соответствует | примечание |
| **Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов** |
| 1 | Объем производственных помещений на одного работающего должен составлять не менее 15 м, а свободная площадь помещений – не менее 4,5 м. |  |  |  |
| 2 | В производственных помещениях не допускается хранение личных вещей работающих, пищевых продуктов, химических веществ в таре, не имеющей соответствующей маркировки. |  |  |  |
| 3 | Производственные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование должны содержаться в чистоте. |  |  |  |
| 4 | Водоснабжение организации должно осуществляться из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, а при ее отсутствии – устройством внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода от артезианских скважин. |  |  |  |
| 5 | В цехах производственных объектов с нагревающим микроклиматом работающие должны обеспечиваться подсоленной газированной или минеральной водой с содержанием соли до 0,5 %. |  |  |  |
| 6 | Остекление оконных проемов должно быть целостным, осветительные приборы и защитная арматура должны содержаться в исправном состоянии, вышедшие из строя лампы светильников подлежат своевременной замене лампами соответствующей мощности. |  |  |  |
| 7 | Комната приема пищи оборудуется умывальником с подводкой горячей и холодной воды, нагревательными устройствами, холодильником, посудой, мебелью. При количестве работающих в наиболее многочисленной смене до 10 человек допускается совмещение мест приема пищи с гардеробным помещением. |  |  |  |
| 8 | Работающие с разъездным характером труда и работающие на необустроенных производственных объектах должны быть обеспечены горячим питанием путем доставки работающих к объектам общественного питания и (или) организации мест для приема пищи, оборудованных в непосредственной близости от рабочих мест и питьевой бутилированной водой. |  |  |  |
| 9 |  Транспортные средства для работников производственных объектов с разъездным характером труда должны быть обеспечены бутилированной водой, аптечками первой помощи.  |  |  |  |
| 10 | Расстояние от рабочих мест до помещений для обогрева работающих должно быть не более 150 м. |  |  |  |
| 11 | В помещении для обогрева работающих устанавливаются мебель для временного отдыха, шкафы для верхней одежды, а также умывальник с подводкой горячей и холодной воды питьевого качества. |  |  |  |
| 12 | В гардеробных помещениях хранение домашней, рабочей одежды и (или) специальной одежды должно быть организовано раздельно. |  |  |  |
| 13 | Оборудованные на производственном объекте душевые должны обеспечиваться кабинами с подводкой холодной и горячей воды питьевого качества. |  |  |  |
| 14 | В душевых должны быть вешалки для одежды и полочки для банных принадлежностей, резиновые либо пластиковые коврики. Использование в душевых деревянных трапов и решеток не допускается. |  |  |  |
| 15 | Резиновые коврики ежесменно подвергаются дезинфекции средствами дезинфекции. |  |  |  |
| 16 | При умывальниках должны быть дозаторы с жидким мылом, полотенца разового пользования или электрополотенца. |  |  |  |
| 17 |  В санитарно-бытовых помещениях после каждой смены работающих должна производиться влажная уборка и проветривание. |  |  |  |
| 18 | Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции должны храниться в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, обеспечивающее их легкую очистку. |  |  |  |
| 19 | Уборочный инвентарь для туалетов должен иметь маркировку, соответствующую его назначению, и храниться изолированно от другого уборочного инвентаря. |  |  |  |
| **Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами** |
| 20 | Наниматель обязан не допускать выполнения работы без применения работниками СИЗ. |  |  |  |
| 21 | Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые работы, помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии, должны быть дополнительно выданы и другие виды СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для совмещаемой профессии. |  |  |  |
| 22 | Выдача и сдача работникам СИЗ отмечается в личной карточке. Допускается ведение учета СИЗ на электронных носителях. При этом выдача СИЗ должна подтверждаться подписью лица, получившего СИЗ, в бухгалтерских документах (ведомостях и т.п.). |  |  |  |
| 23 | Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны быть исправны, соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасные условия труда. |  |  |  |
| 24 | Средства индивидуальной защиты являются собственностью нанимателя и подлежат возврату по окончании периода использования. |  |  |  |
| 25 | Бригадирам, мастерам и специалистам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и подручным рабочих, профессии которых предусмотрены в типовых нормах, выдаются те же средства индивидуальной защиты, что и рабочим соответствующих профессий. |  |  |  |
| 26 | Предусмотренные в нормах организации дежурные средства индивидуальной защиты выдаются уполномоченным должностным лицам (мастерам, производителям работ и другим). |  |  |  |
| 27 | Выданные средства индивидуальной защиты от пониженных температур, предусмотренные типовыми нормами в холодный период года, с наступлением теплого периода года сдаются для организованного хранения. В процессе хранения они подвергаются дезинфекции, очищаются от грязи и пыли, просушиваются, ремонтируются и периодически подвергаются осмотру. |  |  |  |
| 28 | Средства индивидуальной защиты, возвращенные работниками и пригодные для использования, ремонтируются и применяются по назначению, а непригодные для использования списываются и направляются для ремонта средств индивидуальной защиты, находящихся в эксплуатации, а также для производственных нужд или сдаются на переработку как вторичное сырье.В тех случаях, когда отдельные виды средств индивидуальной защиты не могут быть приняты для использования в качестве вторичного сырья, они утилизируются. |  |  |  |
| 29 | На работах с вредными и(или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением кожных покровов, работники бесплатно обеспечиваются смывающими и обезвреживающими средствами. |  |  |  |
| 30 | Потребность в смывающих средствах определяется из расчета не менее 400 грамм в месяц мыла или аналогичных по действию смывающих средств на одного работника. |  |  |  |
| 31 | При работе с веществами-аллергенами и раздражителями кожи работники обеспечиваются защитными пастами (мазями, кремами) в количестве не менее 5 грамм для разового нанесения на чистую поверхность кожных покровов рук (лица, шеи, предплечий). |  |  |  |
| 32 | Работникам должен быть обеспечен постоянный доступ к смывающим и обезвреживающим средствам. |  |  |  |
| 33 | Наниматель компенсирует работникам расходы на приобретение необходимых смывающих и обезвреживающих средств, если работники вынуждены приобретать их за свой счет. |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фамилия ИО общественного инспектора, проводящего мониторинг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись